[Cộng đồng](http://congnghe5giay.com/)

* [Bình luận(82)](http://congnghe5giay.com/threads/huong-dan-phat-wifi-tren-laptop-windows-81.2651/#fb-comments)

[Trang chủ](http://congnghe5giay.com/)[Diễn đàn](http://congnghe5giay.com/forums/)>[PC / Laptop](http://congnghe5giay.com/forums/#pc-laptop.6)>[**Laptop**](http://congnghe5giay.com/forums/laptop/)>

Thủ thuật Hướng dẫn phát wifi trên laptop Windows 8.1

Thảo luận trong '[Laptop](http://congnghe5giay.com/forums/laptop/)' bắt đầu bởi [Deathstroke](http://congnghe5giay.com/members/deathstroke.19/), [29 Tháng mười một 2013](http://congnghe5giay.com/threads/huong-dan-phat-wifi-tren-laptop-windows-81.2651/).

Top of Form

1. [**Deathstroke**](http://congnghe5giay.com/members/deathstroke.19/)*...*



[Windows 8.1](http://congnghe5giay.com/tags/windows%2B8.1/) đang được đông đảo [người dùng sử dụng](http://congnghe5giay.com/tags/ng%C6%B0%E1%BB%9Di%2Bd%C3%B9ng%2Bs%E1%BB%AD%2Bd%E1%BB%A5ng/). Tuy nhiên còn rất nhiều chức năng của[Windows](http://congnghe5giay.com/tags/windows/) 8.1 mà nhiều người dùng chưa biết hoặc chưa kịp khám phá nó. Ở bài viết này Congnghe.5giay.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách [phát Wifi](http://congnghe5giay.com/tags/ph%C3%A1t%2Bwifi/) trên [Laptop Windows 8.1](http://congnghe5giay.com/tags/laptop%2Bwindows%2B8.1/) không cần sử dụng phần mềm của bên thứ 3 như Connectify hay MyPublicWiFi. Ưu điểm của cách này là cho tốc độ hơn hẳn các phần mềm trên. Việc phát [wifi](http://congnghe5giay.com/tags/wifi/) trên Windows 7 là khá đơn giản nhưng trong Windows 8.1 việc tạo và phát không được trực quan như người anh của nó.

​

**Bước 1:** Kéo chuột vào góc trái bên dưới màn hình và click chuột phải, chọn Command Prompt (Admin), một thông báo hiện ra, chọn Yes.


​

**Bước 2:** Trong Command Prompt bạn hãy nhập vào lệnh sau đây để tạo một hostednetwork rồi nhấn Enter: (bạn có thể copy rồi paste cho nhanh và chính xác)

*netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=leha key=12345678*

​

Trong đó:
Congnghe.5giay là tên Access Point có thể thay thế bằng tên khác theo ý thích của bạn
12345678 là password do bạn chọn, tối thiểu là 8 ký tự

Màn hình hiện ra như sau là được:

​

Sau khi tạo 1 Access Point. Bạn nhập tiếp dòng lệnh sau đây để [phát sóng](http://congnghe5giay.com/tags/ph%C3%A1t%2Bs%C3%B3ng/) wifi rồi nhấn Enter:

*netsh wlan start hostednetwork*

​

=> Đã phát wifi thành công.

**Bước 3**: Chia sẻ internet cho wifi.
Click phải chuột vào biểu tượng Network ở dưới thanh taskbar, bên cạnh hình chiếc loa --> chọn Open Network and Sharing Center --> chọn Change Adapter Settings. Bạn sẽ thấy xuất hiện 1 mạng không dây ảo trong Network Connections:



​

Click phải chuột vào mạng đang được dùng để kết nối Internet, chọn Properties

​

Trong thẻ Sharing, bạn hãy tick vào ô Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection và ở bên dưới Home networking connection, bạn chọn tên profile vừa được tạo ra, mặc định là Local Area Connection\* 4 rồi nhấn ok (phần này chỉ cài đặt 1 lần)

​

Vậy là xong. Bạn đã phát thành công wifi. Để kiểm tra lại thông tin chi tiết, bạn hãy nhập dòng lệnh sau rồi nhấn Enter:

*netsh wlan show hostednetwork*

- Để tắt wifi, bạn nhập dòng lệnh:

*netsh wlan stop hostednetwork*

- Để hủy bỏ 1 hosted đã tạo, bạn nhập:

*netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=Congnghe.5giay key=12345678*

Chú ý:
- Congnghe.5giay là tên AP có thể thay thế bằng tên khác theo ý thích của bạn
- 12345678 là password do bạn chọn, tối thiểu là 8 ký tự
- Để nhập nhanh và chính xác dòng lệnh, bạn nên copy rồi paste vào Command Prompt

- Nếu muốn kiểm tra chi tiết các thiết bị đang kết nối vào mạng của bạn, tải tiện ích nhỏ này về dùng: Wireless Network Watcher\_Portable

- Nếu các thiết bị kết nối với mạng của bạn chỉ share được dữ liệu mà không share được internet thì bạn chỉnh như sau: Click phải chuột vào hình [cột sóng](http://congnghe5giay.com/tags/c%E1%BB%99t%2Bs%C3%B3ng/) không dây --> Chọn Open Network and Sharing Center --> Change advanced sharing settings --> All network --> Chọn Turn on sharing..., chọn Use 128-bit..., Chọn Turn off password...

- Muốn share dữ liệu trên các ổ D, E, F...giữa các máy tính với nhau thì click phải chuột vào ổ đĩa muốn share--> chọn Properties --> chọn thẻ sharing --> chọn Advanced sharing --> tick vào ô sharing this folder rồi nhấn ok

Lời khuyên:

**1. Cơ bản:**
Bạn nên chép những dòng lệnh dưới đây vào notpad rồi lưu ngay trên desktop để thao tác dòng lệnh cho nhanh và chính xác bằng copy và paste:

Tạo:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=leha key=12345678

Phát:
netsh wlan start hostednetwork

Kiểm tra:
netsh wlan show hostednetwork

Tắt:
netsh wlan stop hostednetwork

Hủy bỏ hostednetwork đã tạo:
netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=Congnghe.5giay key=12345678

**2. Nâng cao:**
- Mở trình soạn thảo notepad, chép từng dòng lệnh vào rồi lưu lại với từng file.cmd riêng như: Create.cmd (tạo), Start.cmd (Phát), Stop.cmd (Tắt), Delete.cmd (Hủy bỏ). Các file này đều chạy dưới quyền admin nhé. Chú ý khi chép lệnh vào notepad xong cũng phải nhấn enter rồi mới save, khi save as nhớ chọn vào All Files ở hộp thoại phía dưới tên file.

Bottom of Form